АДМИНИСТРАЦИЯ

ШРАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2025 года № 10

с. Шрамовка

**Об утверждении Правил содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Шрамовского сельского поселения от 28.10.2024г. №224 , руководствуясь Уставом Шрамовского сельского поселения, администрация Шрамовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить Форму типового паспорта детских игровых площадок, находящихся на территории Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области согласно приложению №2.
3. Утвердить форму реестра детских игровых площадок согласно приложению № 3.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Шрамовского сельского поселения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Шрамовского сельского поселения |  | Копылова А.В. |

Приложение № 1

кпостановлению администрации

Шрамовского сельского поселения от24.02.2025г. № 10

Правила содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

1. Общие положения
   1. Детские и спортивные площадки (далее Площадки) способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность.
   2. Содержание и обслуживание Площадок осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством, а также в соответствии с действующими Государственными стандартами, СанПиН, СП, СНиП.
   3. Демонтаж, содержание, техническое обслуживание, обследование (осмотр) Площадок осуществляются силами и за счет средств собственников.
2. Основные понятия

В Правилах содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области (далее Правила), используются следующие основные термины и понятия:

* 1. Детская площадка - площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного - до 3 лет, дошкольного - до 7 лет, младшего и среднего школьного возраста - 7 - 12 лет.
  2. Спортивная площадка - площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения.
  3. Обслуживающие лица – физические или юридические лица, за которыми в соответствии с действующим законодательством закреплены площадки в целях содержания и обслуживания.
  4. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить опасные дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.
  5. Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.
  6. Ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.
  7. Консервация - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортировки металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок.
  8. Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

3. Требования к техническому состоянию игровых и спортивныхплощадок

* 1. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.
  2. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки следующие:
  3. Деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;
  4. Металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив;
  5. Бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь гладкие поверхности;
  6. Оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

4. Контроль и техническое обслуживание детских и спортивных площадок

* 1. Оборудование детских и спортивных площадок (далее - Оборудование), находящихся на обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и контролю за его состоянием.
  2. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.
  3. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляют обслуживающие лица или владелец.
  4. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у обслуживающих лиц (владельца), согласно приложению № 1.
  5. Контроль технического состояния оборудования включает:

а) осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

б) регулярный визуальный осмотр;

в) функциональный осмотр; ежегодный основной смотр.

* 1. Контроль оборудования и его частей производится следующим образом:
     1. Регулярный визуальный осмотр.

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями.

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатирующая организация или владелец на основе учета условий эксплуатации. Оборудование детских площадок, подвергающееся интенсивному использованию, требует ежедневного визуального осмотра.

Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются следствием неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий.

Такой осмотр включает проверку чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

* + 1. Функциональный осмотр.

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится один раз в 3 месяца. Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

* + 1. Ежегодный основной осмотр.

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности, о чем составляется акт осмотра и проверки оборудования детских игровых, согласно приложению № 2.

На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

* 1. Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно Устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации до момента их устранения.

5. Эксплуатация детских и спортивных площадок

* 1. Оценка мер безопасности. Обслуживающие лица (владелец) должны:
     1. Регулярно, но не менее одного раза в год оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности (включая требования, приведенные в настоящих Правилах).
     2. Совершенствовать мероприятия или при изменении условий эксплуатации корректировать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.
  2. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна документироваться.

Документация на оборудование должна содержать:

1. акты проверки;
2. контроль основных эксплуатационныхитехнических характеристик;
3. инструкции по эксплуатации;
4. учет выполнения работ;
5. чертежи и схемы (при необходимости).
   1. Информационное обеспечение безопасности.

На детской, спортивной площадке устанавливаетсяинформационная табличка (далее – табличка) с указанием следующей информации:

1. Наименование таблички: Правила эксплуатации детской игровой (спортивной) площадки.
2. Содержание:

а) Адрес расположения площадки.

б) Текст: Внимание! Дети до 7 лет должны находиться на площадке под присмотром родителей (законных представителей) или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового (спортивного) оборудования убедитесь в его безопасности!

в) Перечень детского игрового (спортивного) оборудования с указанием возраста детей, для которых предназначено оборудование (указывается по технической документации на оборудование).

г) Текст: Уважаемые посетители! На площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Использовать оборудование не по назначению;
* Мусорить, курить табачные изделия, распивать алкогольные напитки, употреблять запрещенные законодательством вещества; - Выгуливать домашних животных.

д) Телефоны служб экстренного реагирования:

* Единая служба спасения- 112
* Скорая медицинская помощь- 103, 03
* Полиция- 102
* Единая дежурно-диспетчерская - 8(473) 200-83-00

служба

* 1. Вход, выход, а также запасные пути к детской площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий.
  2. Эксплуатация.

Во избежание несчастных случаев обслуживающие лица или владелец должны составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, дефектов и повреждений.

С целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских площадок включает следующие профилактические меры:

1. проверку и подтягивание креплений;
2. обновление окраски и уход за поверхностями;
3. обслуживание ударопоглощающих покрытий;
4. смазку шарниров;
5. разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;
6. чистоту оборудования;
7. чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);
8. восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;
9. профилактический осмотр свободных пространств.
   1. Профилактические ремонтные работы.

Профилактические ремонтные работы включают следующие меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских площадок:

1. замену крепежных деталей;
2. сварку и резку;
3. замену изношенных или дефектных деталей; 4) замену неисправных элементов оборудования.
   1. Санитарное содержание.

Обслуживающие лица или владелец осуществляют ежедневный контроль за санитарным содержанием детских и спортивных площадок, поддерживают их в надлежащем санитарном состоянии.

6. Демонтаж детских и спортивных площадок

* 1. Демонтаж Площадок, расположенных на земельных участках МКД.
     1. Решение о демонтаже Площадки, расположенной на земельном участке МКД, принимается на собрании собственников помещений в МКД с оформлением протокола собственников помещений в МКД.
     2. Демонтаж элементов детских и спортивных площадок осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД, где установлена детская и спортивная площадка.
  2. Демонтаж иных Площадок, расположенных на территории «Шрамовского сельского поселения Россошанского района Воронежской области».

Решение о демонтаже иных Площадок, расположенных на территории Шрамовского сельского поселения Россошанского района Воронежской области, принимается администрацией поселения с учетом мнения обслуживающих лиц (владельца), в ведении которой находится детская и спортивная площадка (при ее наличии), с оформлением акта.

* + 1. Демонтаж оборудования Площадок осуществляется за счет средств лиц, в ведении которой находится детская и (или) спортивная площадка, или владельца.

Приложение № 1 к Правилам содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Шрамовского сельского поселения Россошанского района Воронежской области

ЖУРНАЛ

результатов контроля над техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического

обслуживания и ремонта детских игровых площадок, расположенных на территории Шрамовского сельского поселения поселение Россошанского района Воронежской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Правилам содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Шрамовского сельского поселения Россошанского района

Воронежской области

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от г. №

наименование населенного пункта

Владелец

Адрес установки

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Перечень оборудования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Выявленный дефект | Результат осмотра | Примечание |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Ответственный исполнитель

должность подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

Приложение № 2

к постановлению администрации Шрамовского сельского поселения

от 24.02.2025г. № 10

Муниципальное образование

Шрамовское сельское поселение

Россошанского муниципального района

Воронежской области

ПАСПОРТ

(наименование объекта)

1. Сведения общего характера
   1. Полное наименование объекта
   2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом)
   3. Наименование организации, ответственной заэксплуатацию объекта
   4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию объекта
   5. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксплуатацию
   6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта
   7. Балансовая стоимость объекта (руб.)
   8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта
   9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м)
   10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)
   11. Наличие покрытия объекта (да/нет)
   12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.)
   13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет)
   14. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.)
   15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная)
   16. Дополнительные сведения об объекте:
2. Техническая характеристика объекта:
   1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования (конструктивно й формы), расположенных на объекте | Марка, год выпуска | Материал оборудования (конструктивно й формы) | Техническое состояние оборудования (конструктивной формы) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Предназначение эксплуатации объекта.

Дополнительная информация.

Паспорт объекта составил

Ф.И.О.ДолжностьПодпись

Реестрдетских игровых площадок

Приложение № 3

к постановлению администрации

Шрамовского сельского поселения

от 24.02.2025г. №10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование объекта | Место нахождения объекта (адрес) | Балансодержатель | | Организация ответственная за эксплуатацию объекта,  Ф.И.О.  руководителя, контактные  телефоны | Наличие нормативного документа об эксплуатации (паспорт  и др.) | | Общее техническое состояние объекта | | Ф.И.О. ответственных лиц за проведение проверки, контактные телефоны | Примечание |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Исполнитель: | | | |  | | |  | |
| должность | | | | подпись | | | инициалы, фамилия | |